**Sistema modulare KFV ONE**

# Efficiente nel montaggio, convincente nel comfort ambientale

È facile da montare, garantisce processi economici e rappresenta nuovi argomenti nei colloqui commerciali, dal design e dalla sicurezza a un uso confortevole, dall’efficienza energetica al potenziamento: il sistema modulare KFV ONE offre evidenti vantaggi ai produttori di porte.

#### Un’efficienza esemplare

Ai principali vantaggi del sistema modulare per le chiusure multipunto KFV appartengono la flessibilità e la standardizzazione dei processi di montaggio: la struttura di KFV ONE è stata studiata nei minimi dettagli, per esempio attraverso un collegamento standardizzato dello scrocco, per poter ruotare lo scrocco applicato a clip o sostituirlo con un altro scrocco. «Uno per tutti» è il motto che vale anche per il fissaggio per le scatole della serratura centrale e delle casse periferiche, che in KFV ONE è identico. Questo rende anche il potenziamento un notevole risparmio di tempo e costi.

L’elevata modularità di KFV ONE consente ai serramentisti di configurare un’ampia gamma di varianti, contraddistinta per la riduzione al minimo della quantità di particolari necessari, per un magazzino estremamente snello e per la possibilità di ordinare con estrema facilità. Sono molti i modi in cui i serramentisti beneficiano della costante standardizzazione del sistema modulare per chiusure multipunto. L’estrema semplicità con cui sono strutturate e la facilità con cui si gestiscono i particolari creano le premesse per una produzione priva di errori e per procedure di montaggio identiche per qualsiasi variante. Le fresate standardizzate e le posizioni di avvitamento identiche per tutte le varianti creano inoltre processi semplici, così come l’aggancio dell’asta di trasmissione ottimizzato e invariato per tutte le applicazioni per un impiego che va al di là del tipo di serratura. Non da ultimo, è stato notevolmente migliorato il montaggio dei cilindri di tipo svizzero, che può ora avvenire senza abbassare la chiusura multipunto.

#### Ottimi argomenti per la consulenza al cliente

Il sistema modulare è in grado di convincere anche negli aspetti legati al comfort ambientale, dato che KFV ONE si afferma nelle cinque dimensioni del comfort ambientale: design, sicurezza, uso confortevole, efficienza energetica e potenziamento. Vantaggi nel design derivano per esempio dalla riduzione dello spessore della scatola serratura a 15 mm, che crea le premesse per coprire perfettamente la cava ferramenta con un frontale da 16 mm, garantendo in ogni momento un'estetica perfetta. Come sempre, KFV dà importanza anche alla sicurezza: la forma del gancio è stata infatti modificata per offrire un appoggio ridotto agli strumenti per lo scasso, offrendo agli utilizzatori finali la rassicurante sensazione di sentirsi più sicuri.

Sviluppando l’innovativo sistema modulare, è stato tenuto in considerazione anche il comfort di utilizzo, a cui contribuiscono fra l’altro la scorrevolezza delle aste di trasmissione, studiata per durare nel tempo, la scatola serratura e le casse periferiche, che aderiscono perfettamente al frontale impedendo l’ingresso dei trucioli della fresatura durante il montaggio e proteggendo in particolar modo la serratura centrale. Questo garantisce un funzionamento più sicuro e porte facili da bloccare e sbloccare. La spiccata idea di comfort è data inoltre dalla possibilità di azionare facilmente le chiusure con la chiave, dalla chiusura silenziosa dello scrocco softlock standard e dalla facilità con cui la porta si apre dall’esterno. Il sistema unisce tutti i suoi vantaggi all’efficienza energetica: il meccanismo è stato migliorato in modo da poter facilmente tirare a sé la porta facendola aderire alla guarnizione, ottenendo così una pressione tale da lasciare all’esterno le correnti fredde.

#### Didascalie

Fonte delle immagini: SIEGENIA

*Soggetto I: SIE\_KFV\_Modulsystem\_KFV ONE\_blanko.jpg*

Dei principali vantaggi del sistema modulare per le chiusure multipunto KFV fanno parte la flessibilità e la standardizzazione dei processi di montaggio, dal collegamento standardizzato dello scrocco ai fissaggi per le scatole della serratura centrale e delle casse periferiche.

*Soggetto II: SIE\_KFV\_Modulsystem\_KFV ONE\_BS2100\_2300\_2500\_2600.jpg*

Il sistema modulare KFV ONE consente di configurare un’ampia gamma di varianti.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Pubblicazione a cura di  GRUPPO SIEGENIA  Marketing-comunicazione  Industriestraße 1-3  D - 57234 Wilnsdorf  Tel.: +49 271 3931-412  Fax: +49 271 3931-77412  E-mail: pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Redazione/contatti  Kemper Kommunikation  Kirsten Kemper  Feuerwehrstraße 42  D - 51588 Nümbrecht  Tel.: +49 2293 909890  Fax: +49 2293 909891  E-mail: info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Informazioni sul testo  Pagine: 2  Parole: 564  Caratteri: 3 812 (spazi compresi)  redatto il: 14.01.2019 | | Vi preghiamo di inviarci una copia del testo o delle immagini pubblicate. | | | |